|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **logo_schmal_tif** | **BETRIEBSANWEISUNG**gem. GefStoffV | **Trennschneider** |
| **Institut:** | Institut für Werkstoffkunde und Angewandte Mathematik |
| **Bereich / Arbeitsgruppe:** | Probenvorbereitung - Metallographie |
| **Tätigkeit:** | Prüfung von Werkstoffen | **Nummer:** |  |

 |
| **Tätigkeitsbezeichnung** |
|

|  |
| --- |
| **Arbeiten an Trennschneidern** |

 |
| **Gefahr für Mensch und Umwelt** |
|  | Hautreizungen und Kontaktallergien infolge von Kühlschmierstoffen. Schnittverletzung durch Gratbildung. Bei Wartungsarbeiten am Trennschneider der Fa. Struers besteht die Gefahr von schweren Teilen getroffen zu werden. |
| **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** |
| m01-400 Schutzbrille.jpg | Vor Beginn der Arbeiten ist eine Sichtprüfung durchzuführen.Nutzung von Handschuhen und Beachtung des Hautschutzplanes.Studenten: Tragen einer Schutzbrille.Enganliegende Kleidung tragen. Tragen von Schutzschuhen bei Wartungsarbeiten am Trennschneider der Fa. Struers.Laborordnung und Bedienungsanleitung sind zu beachten. |

|  |
| --- |
| **Verhalten bei Störungen** |
|  | Bei Störungen Arbeiten einstellen und Maschine ausschalten.Vorgesetzten informieren. |

|  |
| --- |
| **Erste Hilfe** |
| V125-E06 | * Ersthelfer informieren.
* Kleinere Verletzungen selbst versorgen.
* Eintragung in das Verbandbuch vornehmen.
* Bei größeren Verletzungen ist ein Durchgangsarzt aufzusuchen.
* Vorgesetzten informieren

**Notruf 112 (Direktwahl von jedem Labor-Telefon)**Pförtner (Tel.: 6600) informieren |
| **Instandhaltung, Entsorgung** |
|  | Instandsetzung/ Reparaturen nur durch beauftragte und befähigte Personen durchführen lassen. |